Working	Vacuum	Minimum		
	Part		Pressure	Rating	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	at 20°C	at 20°C	Radius	per Foot	Length

G1341C
2"	G1341C-200	2.38	32 psi	Full	1.5"	0.50 lb	100 ft
3	G1341C-300	3.56	28	Full	2.5	1.00	100
4	G1341C-400	4.67	26	Full	4.5	1.70	100

5	G1341C-500	5.63	25	28" Hg	5.0	2.47	100
6	G1341C-600	6.88	19	28	9.5	3.20	100	
8	G1341C-800	9.04	18	27	15.0	5.65	       Multiples of 10 ft

G1340C
4	G1340C-400	4.55	25	25	9	1.36	100
5	G1340C-500	5.65	25	25	10	2.08	100
6	G1340C-600	6.78	25	25	12	2.86	100