I.D.	Part  Number	O.D.	Working Pressure
20°C		40°C	Vacuum Rating
20°C	Bend 
Radius 
per ft	Weight	Length Cut	
11/2"	     G1741-150    1.88"	50 psi	      25 psi	Full	3"	     0.46 lb	   100 ft	
11/2"	     G1741-150    1.88"	50 psi	      25 psi	Full	3"	0.46 lb	   100 ft	
11/2"	     G1741-150    1.88"	50 psi	      25 psi	Full	3"	0.46 lb      	100 ft	
11/2"	     G1741-150    1.88"	50 psi	      25 psi	Full	3"	0.46 lb	    100 ft	
2	     G1741-200    2.44	40	      20	          Full	4	0.65	    100	
2	     G1741-200    2.44	40	      20	          Full	4	0.65	    100	
2	     G1741-200    2.44	40            20	          Full	4	0.65	    100	
2	     G1741-200    2.44	40	      20	          Full	4	0.65	    100	
21/2	     G1741-250    3.12	40	      20	          Full	5	0.89	    100	
3	     G1741-300    3.70	40	      20    	Full	 6	1.32	    100	
4	     G1741-400    4.82	35	      18	          Full	10	2.14	    100	
5	     G1741-500    5.81	35	      18	          28	15	2.66	    100