Working	Min.					
	Part		Pressure	Bend	Weight	Approx.	
O.D.*	Number	I.D.	at 20°C**	Radius	per ft	Reel Length

1/8"	G1212-02	0.079"	250 psi	0.37"	0.003 lb		2000 ft
1/4	G1212-04	0.170	300	1.00	0.012		1000
5/16	G1212-05	0.232	250	1.25	0.015		1000
3/8	G1212-06	0.251	350	1.50	0.028		500
1/2	G1212-08	0.376	240	2.00	0.039		500

5/8	G1212-10	0.441	225	2.50	0.071		250
3/4	G1212-12	0.566	200	3.00	0.086		250
*Note: Unlike hose, air brake tubing is ordered by outside diameter.
** Maximum 150psi for airbarke service.