Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	lb/ft	Coupling Series
172-02	1/8"	0.32"	3000 psi	12000 psi	1.0"	0.03 lb	5000
172-03	3/16	0.38	3000	12000	1.0	0.04	5000
172-04	1/4	0.48	2900	11600	1.4	0.06	5000

172-05	5/16	0.57	2500	10000	1.8	0.08	5000
172-06	3/8	0.63	2300	9200	2.2	0.09	5000
172-08	1/2	0.80	2000	8000	3.0	0.14	5000