Part		Working	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	Pressure	Radius	per ft	Length

11/2"	G381C-150	1.89"	60 psi	6"	0.62 lb	12.5 or 50 ft
15/8	G381C-163	2.05	60	6	0.68	12.5 or 50
13/4	G381C-175	2.17	60	7	0.72	12.5 or 50
17/8	G381C-188	2.30	60	7	0.76	12.5 or 50
2	G381C-200	2.40	60	7	0.80	12.5 or 50

21/4	G381C-225	2.68	60	8	0.83	12.5 or 50
23/8	G381C-238	2.76	60	8	0.91	12.5 or 50
21/2	G381C-250	2.91	60	8	1.02	12.5 or 50
3	G381C-300	3.41	60	10	1.20	12.5 or 50
4	G381C-400	4.47	60	16	2.00	12.5 or 50

5	G381C-500	5.59	60	22	2.90	12.50or 50