Part		Working	Bend	Weight	Standard	
I.D.	Number	O.D.	Pressure	Radius	per ft	Length 
								
1/2"	G681A-050	0.91"	60 psi	1"	0.29 lb	12.5 or 50 ft
5/8	G681A-063	0.98	60	21/2	0.32	12.5 or 50
3/4	G681A-075	1.14	60	3	0.38	12.5 or 50
7/8	G681A-088	1.26	60	31/2	0.43	12.5 or 50
1	G681A-100	1.38	60	4	0.48	12.5 or 50

11/8	G681A-113	1.50	60	41/2	0.52	12.5 or 50
11/4	G681A-125	1.65	60	5	0.58	12.5 or 50
15/16	G681A-131	1.65	60	51/2	0.60	12.5 or 50
13/8	G681A-138	1.77	60	51/2	0.63	12.5 or 50
11/2	G681A-150	1.89	60	6	0.68	12.5 or 50

15/8	G681A-163	2.05	60	61/2	0.74	12.5 or 50
13/4	G681A-175	2.17	60	7	0.78	12.5 or 50
17/8	G681A-188	2.28	60	8	0.83	12.5 or 50
2	G681A-200	2.40	60	9	0.88	12.5 or 50
21/8	G681A-213	2.53	60	91/2	0.92	12.5 or 50

21/4	G681A-225	2.68	60	91/2	0.94	12.5 or 50
23/8	G681A-238	2.76	60	121/2	1.03	12.5 or 50
21/2	G681A-250	2.89	60	13	1.10	12.5 or 50