Part		Working	Weight	Standard		
I.D.	Number	O.D.	Pressure	per ft	Length
							
3/4"	G384-075	1.12"	80 psi	0.27 lb	4 ft
7/8	G384-088	1.25	80	0.30	4
1	G384-100	1.37	75	0.32	4
11/8	G384-113	1.50	75	0.35	4
11/4	G384-125	1.62	65	0.39	4

13/8	G384-138	1.75	65	0.43	4
11/2	G384-150	1.87	60	0.45	4
15/8	G384-163	2.00	60	0.49	4
13/4	G384-175	2.12	55	0.57	4
17/8	G384-188	2.25	55	0.62	4

2	G384-200	2.37	50	0.65	4
21/8	G384-213	2.50	50	0.70	4
21/4	G384-225	2.62	40	0.73	4
23/8	G384-238	2.75	40	0.75	4
21/2	G384-250	2.87	35	0.78	4

25/8	G384-263	3.00	35	0.80	4
23/4	G384-275	3.12	30	0.85	4
27/8	G384-288	3.25	30	0.89	4
3	G384-300	3.37	25	0.93	4
31/4	G384-325	3.62	25	0.97	4

31/2	G384-350	3.87	15	0.99	4
33/4	G384-375	4.12	10	1.02	4
4	G384-400	4.37	10	1.05	4
41/2	G384-450	4.87	10	1.13	4
5	G384-500	5.37	10	1.23	4