Part		Working	Weight	Standard	
I.D.	Number	O.D.	Pressure	per ft	Length

3/4"	G388-075	1.10"	60 psi	0.28 lb	12.5 or 50 ft
7/8	G388-088	1.26	60	0.37	12.5 or 50
1	G388-100	1.38	60	0.42	12.5 or 50
11/8	G388-113	1.50	60	0.46	12.5 or 50
11/4	G388-125	1.69	60	0.58	12.5 or 50

15/16	G388-131	1.73	60	0.58	12.5 or 50
13/8	G388-138	1.81	60	0.62	12.5 or 50
11/2	G388-150	1.93	60	0.67	12.5 or 50
15/8	G388-163	2.13	60	0.82	12.5 or 50
13/4	G388-175	2.20	60	0.78	12.5 or 50

17/8	G388-188	2.32	60	0.82	12.5 or 50
2	G388-200	2.50	60	1.01	12.5 or 50
21/8	G388-213	2.62	60	1.06	12.5 or 50
21/4	G388-225	2.76	60	1.07	12.5 or 50
23/8	G388-238	2.91	60	1.28	12.5 or 50

21/2	G388-250	3.05	60	1.36	12.5 or 50
25/8	G388-263	3.23	60	1.44	12.5 or 50
23/4	G388-275	3.31	60	1.47	12.5 or 50
27/8	G388-288	3.43	60	1.55	12.5 or 50
3	G388-300	3.54	60	1.61	12.5 or 50

31/8	G388-313	3.70	60	1.69	12.5 or 50
31/4	G388-325	3.79	60	1.80	12.5 or 50
31/2	G388-350	4.09	60	1.88	12.5 or 50
4	G388-400	4.57	60	2.11	12.5 or 50
41/8	G388-413	4.69	60	2.17	12.5 or 50

41/2	G388-450	5.12	60	2.53	12.5 or 50
5	G388-500	5.63	60	2.80	12.5 or 50
51/2	G388-550	6.14	60	3.07	12.5 or 50
6	G388-600	6.69	60	3.96	12.5 or 50
65/8	G388-663	7.50	60	5.04	12.5 or 50