**G1821 TABLE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.D.** | **Part**  **Number** | **O.D** | **Working Pressure**  **at 20°C** | **Working Pressure**  **at 50°C** | **Weight per ft** | **Approx. Length** |
| 1/4” | G1821-025 | 0.50” | 175 psi | 85 | 0.07 lb | 500 |
| 3/8 | G1821-038 | 0.68 | 175 | 85 | 0.12 | 500 |
| 1/2 | G1821-050 | 0.88 | 175 | 85 | 0.19 | 500 |
| 3/4 | G1821-075 | 1.19 | 150 | 75 | 0.28 | 300 |
| 1 | G1821-100 | 1.50 | 125 | 60 | 0.43 | 200 |