Working		Vacuum	Min.	
	Part		Pressure		Rating	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	20°C	50°C	20°C	Radius	per ft	Cut	Length

1/4"	G941PS-025	0.45"	150 psi	70 psi	Full	1"		0.07 lb	100 ft
3/8	G941PS-038	0.60	100	70	Full	1.5		0.11	100
1/2	G941PS-050	0.74	100	70	Full	2		0.15	100

5/8	G941PS-063	0.86	100	50	Full	2.5		0.18	100
3/4	G941PS-075	1.03	70	50	Full	3		0.25	100
1	G941PS-100	1.29	70	35	Full	4		0.32	100