Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
102-04	1/4"	0.50"	250 psi	1000 psi	2.5"	0.10 lb	2000
102-06	3/8	0.63	250	1000	3.0	0.13	2000
102-08	1/2	0.75	250	1000	5.0	0.16	2000
102-10	5/8	0.91	250	1000	6.0	0.23	2000
102-12	3/4	1.03	250	1000	7.0	0.26	2000