Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series

111-03	3/16"	0.46"	3600 psi	14400 psi	3.5"	0.11 lb	5000/9016SB
111-04	1/4	0.52	3250	13000	4.0	0.15	3000/5000/9200
111-06	3/8	0.68	2600	10400	5.0	0.22	3000/5000/9200
111-08	1/2	0.81	2300	9200		7.0	0.28	3000/5000/9200
111-12	3/4	1.09	1500	6000		9.5	0.44	3000/5000/9400

111-16	1	1.40	1300	5200		12.0	0.70	5000/9400
111-20	1·1/4	1.71	900		3600		16.5	0.80	5000/9400