Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
112-04	1/4"	0.52"	5850 psi	23400 psi	2.0"	0.17 lb	5000	
112-06	3/8	0.59	5000	20000	2.5	0.28	5000
112-08	1/2	0.81	4500	18000	3.5	0.37	5000
112-10	5/8	0.94	4000	16000	4.0	0.44	5000
112-12	3/4	1.09	3500	14000	4.8	0.55	5000

112-16	1	1.41	3000	12000	6.0	0.83	5000