Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
115-06	3/8"	0.84"	6450 psi	25800 psi	7.0"	0.53 lb	5000
115-08	1/2	0.96	6000	27550	9.0	0.60	5000
115-12	3/4	1.26	6000	25370	11.0	1.01	9500/8600
115-16	1	1.50	5500	25370	13.5	1.37	9500/8600
115-20	1·1/4	1.78	5000	20300	18.0	1.65	9500/8600