Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
136-12	3/4"	1.26"	5000 psi	20000 psi	9.5"	1.13 lb	9500/8600
136-16	1	1.52	5000	20000	12.0	1.35	9500/8600
136-20	1·1/4	1.96	5000	20000	16.5	2.41	9500/8600
136-24	1·1/2	2.26	5000	20000	20.0	3.21	9500/8600
136-32	2	2.79	5000	20000	25.0	4.44	9500/8600