Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
151H-04	3/16"	0.52"	3000 psi	12000 psi	3.0"	0.13 lb	3500
151H-05	1/4	0.58	3000	12000	3.4	0.16	3500
151H-06	5/16	0.68	2250	9000	4.0	0.23	3500
151H-08	13/32	0.77	2000	8000	4.6	0.26	3500
151H-10	1/2	0.92	1750	7000	5.5	0.37	3500

151H-12	5/8	1.08	1500	6000	6.5	0.46	3500
151H-16	7/8	1.23	800	3200	7.4	0.44	3500
151H-20	1·1/8	1.50	625	2500	9.0	0.52	3500
151H-24	1·3/8	1.75	500	2000	10.5	0.67	3500
151H-32	1·13/16	2.22	350	1400	13.3	0.94	3500