Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
157-04	3/16"	0.30"	3000 psi	12000 psi	2.0"	0.08 lb	4000/4100
157-05	1/4	0.38	3000	12000	3.0	0.10	4000/4100
157-06	5/16	0.44	2500	10000	4.0	0.11	4000/4100
157-08	13/32	0.54	2000	8000	5.0	0.12	4000/4100
157-10	1/2	0.64	1500	6000	7.0	0.15	4000/4100

157-12	5/8	0.77	1200	4800	8.0	0.17	4000/4100
157-16	7/8	1.03	1000	4000	9.0	0.26	4000/4100