Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	lb/ft	Coupling Series
172N-04	1/4"	0.48"	2900 psi	11600 psi	1.4"	0.06 lb	5000
172N-06	3/8	0.63	2300	9200	2.2	0.09	5000
172N-08	1/2	0.80	2000	8000	3.0	0.14	5000