Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	lb/ft	Coupling Series
182-04	1/4"	0.48"	5000 psi	20000 psi	1.2"	0.06 lb	5000
182-06	3/8	0.63	4000	16000	2.2	0.09	5000
182-08	1/2	0.80	3500	14000	3.0	0.14	5000