Part		Working	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	Pressure	per ft	Length

11/4"	G682A-125	1.69"	60 psi	0.52 lb	12.5 or 50 ft
11/2	G682A-150	1.95	60	0.62	12.5 or 50
15/8	G682A-163	2.07	60	0.65	12.5 or 50
13/4	G682A-175	2.20	60	0.75	12.5 or 50

17/8	G682A-188	2.34	60	0.80	12.5 or 50
2	G682A-200	2.50	60	0.94	12.5 or 50
21/4	G682A-225	2.78	60	0.96	12.5 or 50
23/8	G682A-238	2.85	60	1.05	12.5 or 50