Working	Bend	
	Part		Pressure	Radius 	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D	at 20°C	at 20°C	per ft	          Length

2"	G1640C-200		17 psi	3.0"	0.51 lb	100 ft
3 	G1640C-300		11	3.5	0.78	100
4	G1640C-400		9	4.5	1.10	100