Working	Bend	
	Part		Pressure	Radius 	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D	at 20°C	at 20°C	per ft	Length

3"	G1641C-300	3.78"	65 psi	6"	1.20 lb	100 ft
4	G1641C-400	4.82	65	8	1.70	100