Working		Vacuum		Min.	
	Part		Pressure	Rating		Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	20°C	40°C	20°C	40°C	Radius	per ft	Length

11/2"	G941WOR-150	1.92"	50 psi	25 psi	28"	24"	3"	0.31lb	100 ft
2	G941WOR-200	2.40	40	20	28	24	4	0.50	100
3	G941WOR-300	3.64	40	20	28	24	6	1.17	100