Part		Wall	Pressure	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	Thickness	at 20°C	per ft	Length

Natural
1/2"	G805-050-075	3/4"	1/8"	125 psi	0.10 lb	300 ft	
7/8	G805-088-113	11/8	1/8	100	0.17	100
15/16	G805-094-119	13/16	1/8	100	0.18	200
1	G805-100-125	11/4	1/8	100	0.19	100

Black
1/2	G805B-050-075	3/4	1/8	125	0.10	300
1	G805B-100-125	11/4	1/8	100	0.19	100