Working	
	Part		Wall	Pressure	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	Thickness	at 20°C	per ft	Length		

1/8"	G900-013-025	1/4"	1/16"	65 psi	0.020 lb	100 ft
3/16	G900-019-025	1/4	1/32	50	0.012	100
3/16	G900-019-031	5/16	1/16	55	0.027	100
1/4	G900-025-038	3/8	1/16	55	0.034	100
5/16	G900-031-044	7/16	1/16	50	0.040	100

3/8	G900-038-050	1/2	1/16	45	0.047	100
3/8	G900-038-056	9/16	3/32	50	0.075	100
3/8	G900-038-063	5/8	1/8	55	0.107	100
7/16	G900-044-056	9/16	1/16	38	0.054	100
1/2	G900-050-063	5/8	1/16	30	0.060	100

1/2	G900-050-069	11/16	3/32	40	0.095	100
1/2	G900-050-075	3/4	1/8	45	0.134	100
5/8	G900-063-088	7/8	1/8	40	0.161	100
3/4	G900-075-100	1	1/8	35	0.190	 100
7/8	G900-088-113	11/8	1/8	30	0.210	100

1	G900-100-125	11/4	1/8	25	0.240	100
1	G900-100-150	11/2	1/4	35	0.540	100
11/4	G900-125-150	11/2	1/8	20	0.300	50
11/2	G900-150-188	17/8	3/16	30	0.540	50
2	G900-200-250	21/2	1/4	35	0.960	50